浙建监B5

施工控制测量成果报验表

工程名称：温州市瓯江口新区一期市政工程PPP项目 编号：

（瓯扬河、滨水北路和跨海一路等）一河八路十二桥工程

|  |
| --- |
| 致 浙江五州工程项目管理有限公司（项目监理机构）：  我方已完成跨海一路（K3+443.169~K4+270）段下面层测量工作，经检定合格，现将有关资料报上，请予以审查和验收。  附： 1. 施工控制测量成果表  施工项目部（盖章）  项目经理或项目技术负责人（签字）  年 月 日 |
| 审查和验收意见：  项目监理机构（盖章）  专业监理工程师（签字）  年 月 日 |

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

浙建监B7

沥青混合料路面工程 报审、报验表

工程名称：温州市瓯江口新区一期市政工程PPP项目 编号：

（瓯扬河、滨水北路和跨海一路等）一河八路十二桥工程

|  |
| --- |
| 致 浙江五州工程项目管理有限公司（项目监理机构）：  我方已完成跨海一路（K3+443.169~K4+270）段下面层工作，经检定合格，现将有关资料报上，请予以审查和验收。  附： □ 隐蔽工程质量检验质料   * 检验批质量检验资料 * 施工控制测量资料   施工项目部（盖章）  项目经理或项目技术负责人（签字）  年 月 日 |
| 审查和验收意见：  项目监理机构（盖章）  专业监理工程师（签字）  年 月 日 |

注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。

隐蔽工程检查验收记录

质检表4

2018 年3月30日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | | 温州市瓯江口新区一期市政工程PPP项目（瓯扬河、滨水北路和跨海一路等）一河八路十二桥工程 | | | | 施工单位 | | 上海建工集团股份有限公司 | |
| 隐检项目 | | 沥青面层 | | | | 隐检范围 | | 跨海一路下面层（K3+443.169~K4+270） | |
| 隐 检  内 容  及  检 查  情 况 | 检查内容：  1、纵断高程：允许偏差（±15㎜）  检测值：2、8、-1、12、-1、-2、-12、-1、-8  2、中线偏位：允许偏差（≤20㎜）  检测值：15、13、13、17、12、9、3、17、10  3、最大间隙：允许偏差（≤5㎜）  检测值：0.6、4.8、2.2、1、4、1.8、1.8、4.6、0.4  4、宽度：允许偏差（不小于设计值）  检测值：3、5、5、6、2、1、5、5、2  5、横坡：允许偏差（±0.3%且不反坡）  检测值：0、0.1、0.2、0、0.3、0.2、0.2、0、0.2  6、井框与路面高差：允许偏差（≤5㎜）  检测值：无 | | | | | | | | |
| 验  收  意  见 |  | | | | | | | | |
| 处  理  情  况 | 复查人：　　　　　年　　月　　日 | | | | | | | | |
| 建设单位 | | | 监理单位 | 施工项目  技术负责人 | 质检员 | | 施工员 | |  |
|  | | |  |  |  | |  | |  |